1. RTC\_alarm在SRAM中运行的裸板程序，需要将SecureCRT的串口波特率设置为57600，因为此时的PCLK为12MHz
2. RTC\_alarm重定位到SDRAM中的裸板程序，

.globl bss\_start

bss\_start:

.word \_\_bss\_start

.globl bss\_end

bss\_end:

.word \_end

这段代码不要放到文件的最开始，否则ldr读内存指令找不到bss\_start和bss\_end标签，直接导致程序运行异常。