1. Under /etc directory, make【hostname】file

**TODO:**

**vi /etc/hostname**

Nova

1. Modify the /etc/init.d/rcS

**TODO:**

**vi /etc/init.d/rcS**

/bin/hostname –F /etc/hostname

1. Under /etc directory, make【profile】file

**TODO:**

**vi /etc/profile**

PS1='[\u@\h \W]\# ' (注：#后有一个空格)

HOSTNAME=`/bin/hostname`

export PS1 HOSTNAME

1. Under /etc directory, make【passwd】file

**TODO:**

**vi /etc/passwd**

**root::0:0:root:/:/bin/sh**

1. Reset the board