Mini2440开发板的驱动调试工作，包括如下内容：

1. **字符设备(Char device)**

* Led(完成)
* Buttons\_irq(完成)
* Pwm\_buzzer(完成)
* Input\_buttons(完成)
* Usb(完成)
* Keyboard(完成)
* Mouse(完成)
* Adc(待完成)
* Watchdog(待完成，request\_irq的bug，请求不上irq，有-22错误提示)
* Lcd(完成)
* Touchscreen(完成)
* I2c(完成)
* Sound(待完成)

1. **块设备(Block device)**

* Ramblock(完成)
* MTD(完成)
* Nandflash(完成)
* Norflash(完成)

1. **网络设备(Net device)**

* DM9000(移植完成)
* Virtual Network(完成)